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Město PETŘVALD




MUPTX003X5JD
náměstí Gen. Vicherka 2511 
735 41 Petřvald

	NAŠE ZN:           245/2016/VaŽP/Koch
NAŠE ČJ:            MěÚP 1729/2016
VYŘIZUJE:        Gabriela Kochová
REFERENT        odboru výstavby a 
                            životního prostředí   
TEL.:

596 542 914
FAX:

596 541 795

E-MAIL:
kochova@petrvald-mesto.cz 
EP:

podatelna@petrvald-mesto.cz   


www.petrvald-mesto.cz  
DATUM:
12.4.2016
	Dle rozdělovníku


Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:


„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2016“

2. Identifikační údaje zadavatele:

	Název zadavatele:
	Město Petřvald

	Sídlo:
	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

	V zastoupení:

IČ:
	Ing. Jiří Lukša, starosta města

002 97 593

	DIČ:
	CZ 00297593

	Fax:

ID DS 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoby pověřené

činnostmi zadavatele:


	596 542 933

waqbb2k

Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald

27-1721679329/0800

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz


	
	


3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě. Jedná se o část komunikace ul. Petra Bezruče – v úseku od čp. 944 po kanalizační šachtici za čp. 450, ul. Nejedlého – od křižovatky ul. Gen. Svobody s napojením na nově opravený úsek komunikace za křižovatkou s ul. Sokolská, ul. K Muzeu – od křižovatky se silnicí I/59 ul. Ostravská po opravený úsek místní komunikace mezi kapličkami, včetně výměny silničních žlabů po pravé straně komunikace od křižovatky silnice I/59 ul. Ostravská a ul. Marjánka – od křižovatky ul. Poslední po křižovatku se silnicí III/4727 ul. Rychvaldská.  Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložených mapách.
3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. Petra Bezruče - v úseku od čp. 944 po kanalizační šachtici za čp. 450.
celková plocha  620m2

1. fréza tl. 12 cm  
2. čištění 
3. spojovací postřik 0,3 kg/m2

4. ACL 16 v tl. 6cm

5. spojovací postřik 0,3 kg/m2

6. zařezání a vybourání styčných ploch

7. výšková úprava 1ks plynovodního uzávěru, 5ks kanalizačních a 17 ks vodovodních šachtic 
8. ACO 11 v tl. 6cm
9. sanace spár asfaltovou zálivkou cca 18m
b) ul. Nejedlého - od křižovatky ul. Gen. Svobody s napojením na nově opravený úsek komunikace za křižovatkou s ul. Sokolská 

celková plocha  1600m2

1. fréza tl. 12 cm  

2. čištění 

3. spojovací postřik 0,3 kg/m2

4. ACL 16 v tl. 6cm

5. spojovací postřik 0,3 kg/m2

6. zařezání a vybourání styčných ploch

7. výšková úprava 5ks kanalizačních a 26 ks vodovodních šachtic 

8. ACO 11 v tl. 6cm

9. sanace spár asfaltovou zálivkou cca 35m
c) ul. K Muzeu - od křižovatky se silnicí I/59 ul. Ostravská po opravený úsek místní komunikace mezi kapličkami
 celková plocha  770m2

1. fréza tl. 12 cm  

2. čištění 

3. spojovací postřik 0,3 kg/m2

4. ACL 16 v tl. 6cm

5. spojovací postřik 0,3 kg/m2

6. zařezání a vybourání styčných ploch

7. výšková úprava 5ks kanalizačních a 3 ks vodovodních šachtic 

8. ACO 11 v tl. 6cm

9. sanace spár asfaltovou zálivkou cca 26m
*Součásti této opravy komunikace je výměna silničních žlabů po pravé straně komunikace od křižovatky se silnici I/59 ul. Ostravská v úseku délky cca 78m.
d) ul. Marjánka - od křižovatky ul. Poslední po křižovatku se silnicí III/4727 ul. Rychvaldská
celková plocha  670m2

1. fréza tl. 12 cm  

2. čištění 

3. spojovací postřik 0,3 kg/m2

4. ACL 16 v tl. 6cm

5. spojovací postřik 0,3 kg/m2

6. zařezání a vybourání styčných ploch

7. výšková úprava 1ks kanalizační a 10 ks vodovodních šachtic 

8. ACO 11 v tl. 6cm

9. sanace spár asfaltovou zálivkou cca 30m
Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.
3.3. Místo plnění: 





k.ú. Petřvald u Karviné
3.4. Termín provedení díla:  




do 31. července 2016
4. Kritéria pro hodnocení nabídky: 

Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace:

1. Dle ust. § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
  předloží:

a) Podle ust. § 54 písm. a) zákona:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

b) Podle ust. § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu  odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,

c) Podle ust. § 54 písm. d) zákona

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel prokáže odbornou způsobilost předložením autorizace v oboru “Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona v rozsahu a za podmínek takto:
Rozsah požadovaných informací a dokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. a) zákona: 

Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci vedoucího zaměstnance dodavatele, který se bude podílet na realizaci veřejné zakázky v pozici stavbyvedoucího.

Způsob prokázání podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží pro osobu na pozici stavbyvedoucího:

a) doklad o odborné kvalifikaci (certifikáty, oprávnění, autorizace),

b) čestné prohlášení obsahující závazek podílet se na plnění veřejné zakázky, pokud tato osoba není v zaměstnaneckém poměru u dodavatele.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky podle ust. § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel je povinen prokázat minimální úroveň kvalifikačního předpokladu takto:

· osoba na pozici stavbyvedoucího musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“ jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.

6. Další podmínky zadavatele:

1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, nabídkovou cenu, záruku na opravu provedeného díla, místo a datum podpisu a připojí přílohy. 
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.

4. Zálohy nejsou přípustné.

5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídky:
do 09,00 hod. dne 22.4.2016, čas podatelny zadavatele.

Místo pro doručení nabídky:
MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky:    
poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: 

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: 

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2016“
Předložená nabídka bude členěna:

· krycí list nabídky s identifikačními údaji o uchazeči včetně kontaktních údajů (tel. č., e-mail, fax, ID datové schránky)

· doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

· doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

· návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

· přílohy smlouvy

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jiří Lukša
starosta města Petřvaldu 

Příloha:

1. Mapa se zakreslením požadovaných úseků na opravu 
2. Fotodokumentace

3. Návrh smlouvy
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